
**Controlli dalla Cabina**



1. interruttore luce cabina 8) interruttori luminosi testa/coda


1. dispositivo di promemoria driver (DRA) 9) controllo tergicristallo del parabrezza
2. NRN pulsante di chiamata di prova 10) leva freno
3. cicalino della protezione 11) pulsante di reset AWS
4. manometro del freno – 12) interruttore luci pannello strumenti

sistema frenante 13) Horn

1. Tachimetro (in mph) 14) foro chiave master
2. manometro del freno – 15) Reverser

pressione del freno del carrello 16) leva del throttle N.B

Per muovere l’invertitore di marcia è necessario prima inserire la chiave master(cliccare sul foro) dopo di che usare il mouse o i comandi di default W o S.




1) Interruttore "TPWS MCB"  
 (per disabilitare l'AWS esterno  
 allarme e sistema DSD

S

* + 1. Controllo del tergicristallo

(secondo lato)



1) Foro chiave master  
2) posizione di spegnimento  
3) Posizione in avanti  
4) Posizione neutra  
5) Posizione inversa